|  |
| --- |
| **Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 11 от 07.06.2019 года** **согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования** |
|
| КГП на ПХВ "Городская больница города Серебрянск Зыряновского района" УЗ ВКО акимата |
| находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Серебрянск, ул.Мира 33, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименованийзакупаемых товаров, торговых наименований | Ед измер | Кол-во | Цена за ед. | Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге | Место поставки | Сроки и условия поставки |
|  | Многофункциональная система мониторинга для измерения уровня глюкозы / холестерина / гемоглобина в цельной крови | Многофункциональная система мониторинга и самостоятельного контроля содержания глюкозы, холестерина и гемоглобина в цельной крови.Диапазон измерения не хуже для:Глюкоза 1.1-33.3 ммоль/л (20-600 мг/дл)Холестерин 2.6-10.4 ммоль/л (100-400 мг/дл)Гемоглобин 4.3-16.1 ммоль/л (7-26 г/дл) | 1 | 34 200  | 34 200 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Столик пеленальный с полочкой | Каркас должен быть изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Обивка столешницы, бортиков и нижней полочки – полумягкая, должна быть из исскуственной кожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Размер не хуже 1000\*900\*950 | 1 | 50 600  | 50 600 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Аппарата для терапии | Аппарат предназначен для применения в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического, акушерско-гинекологического профиля и в других лечебных учреждениях.Номинальное сопротивление нагрузки: не менее 50 ОмОптимальный зазор электродов: не хуже 15 ммВремя выхода аппарата на рабочий режим: не более 1 минВремя работы аппарата в повторно-кратковременном режиме: не менее 6чвремя работы: 20 минвремя паузы: 10 минДиапазон установки таймера, мин (0…99)±5%; | 1 | 780 000  | 780 000  | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Холодильник фармацевтический | Наличие микропроцессорного регулятора температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; системой принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов. Общий объем не менее 250л. Количество компрессоров 1шт. | 1 | 249 750 | 249 750 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет с электронным ростомером | Весы должны иметь: - встроенный аккумулятор;- автоматическую установку нуля;- сигнализацию о перегрузке и разрядке аккумулятора;- жидкокристаллический дисплей с подсветкой;- два режима работы: обычный и экономичный;- звуковое сопровождение при нажатии клавиш;- легкосъемную платформу, что делает максимально простой процедуру ее дезинфекции.Технические характеристики- Наибольший предел взвешивания (НПВ), не менее 15кг- Цена поверочного деления (е) и дискретность индикации (dd), нехужег 1/2/5, 2/5 или 5- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г 20, 40 или 10 | 1 | 140 000 | 140 000 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза  | Служит для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека, а также для проведения лекарственного электрофореза.Максимальный ток в цепи пациента не более 50 мА,Диапазоны регулирования тока не хуже 0 – 5, 0 – 50 мА,Пульсация тока в цепи пациента при любом значении тока на нагрузке (500±50) Ом, мА, не более 0,25Напряжение питания 220 ВСредняя наработка на отказ не менее 10 000 часовПотребляемая мощность, В-А, не более 15Габаритные размеры не хуже 260 х 100 х 210 ммМасса аппарата без комплекта принадлежностей не более 1,3 кг | 1 | 139 000  | 139 000  | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Аппарат для диадинамотерапии  | Предназначен для лечения болевых состояний, возникших в результате растяжений, травм, а также различных болевых состояний со спазмами мышц, подострого и острого периатрита плеча, люмбаго, ишилгии, гастроптоза, невралгии, парезов, невралгических радикулитов, невритов и др. Технические характеристикиКоличество видов диадинамических токов не менее 9Максимальный ток в цепи пациента, мА 50Напряжение питания, В 220Номинальная потребляемая мощность, В-А, не более 20Средняя наработка на отказ не менее 4 000 часовГабаритные размеры, мм не хуже 260 х 100 х 200Масса аппарата без комплекта принадлежностей, не более 2кг | 1 | 273800 | 273800 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Компрессорный ингалятор | Трёхрежимный компактный компрессорный ингалятор предназначен для проведения аэрозольтерапии.• Электропитание - 220/230 В, 50 Гц• Мощность – не более 130 ВА• Максимальное давление воздуха – не хуже 1,8 ± 0,3 бар• Расход воздуха компрессором – не более 9 л/мин• Размер частиц аэрозоля: не хуже 2,6 мкм • Расход лекарства: не более 0,30 мл/мин• Минимальный объем лекарственного препарата – не более 2 мл• Максимальный объем лекарственного препарата – не более 8 мл• Время непрерывной работы – не менее 60 мин• Габаритные размеры – не хуже 16,8 х 17,2 х 10,7 см | 1 | 32 560 | 32 560 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких | Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких с активным вдохом и пассивным выдохом в транспортных средствах скорой помощи, а также в амбулаторных и стационарных лечебных заведениях, в том числе у детей, за исключением новорожденных. Минутная вентиляция при частоте дыхания:• 17 мин -1 и 22 мин -1 - 11,5 л/мин• 30 мин -1 в конце поддиапазона, не более 7,5 л/мин • 50 мин -1 в начале поддиапазона не менее 4 л/мин• в конце поддиапазона, не более 2 л/минОтношение продолжительностей вдоха и выдоха 1: (1,8±0,3)Потеря давления газа в линии пассивного вдоха, кПа (мм. вод. ст.), не более – 0,2 (20)Максимальное безопасное давление предохранительного клапана, кПа (мм. вод. ст.) 5¬1 (500-100)Давление сжатого кислорода при питании аппарата:• от встроенного баллона, МПа (кгс/см²) 14,7 (150)• от внешнего источника сжатого кислорода или сжатого воздуха, МПа (кгс/см²) 0,3 – 0,6 (3 – 6)Рабочая температура С от + 5 до + 40Расход газа из баллона, л/мин, не более – 4 Масса аппарата без комплекта ЗИП, не более кг. - 9,5Установленная безотказная наработка аппарата не менее ч, - 552Средняя наработка на отказ, ч, не менее - 1378 | 1 | 597 958 | 597 958 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Общепрофессиональныйбинокулярный микроскоп  | Технические характеристики:Увеличение: не хуже 40 – 1000;Наличие насадки для наблюдения: бинокулярная с углом наклона окулярных трубок 45 градусов;Наличие объективов, увеличение/числовая апертура: 4X/0.1, 10X/0.25/ 40X/0,65, 100X/1,25 масло;Окуляры должны быть широкопольные, увеличение 10Х, линейное поле 18 мм с диоптрийной коррекцией: 2 шт;Наличие типа оптической коррекции объективов: ахроматичекий;Револьверное устройство: не менее чем на 4 объектива;Предметный столик, диапазон перемещений: не хуже 125 х 115 мм; с координатным перемещением по оси Х-Y не хуже 30мм-80мм и шагом 0.1мм;Наличие фокусированного механизма для перемещения столика по высоте: рукоятки управления грубой и тонкой фокусировки, коаксиальные;Наличие конденсора с откидной оправой для светофильтра: Аббе, апертура = 1,25 МИ с ирис-диафрагмой и держателем синего фильтра;Осветительная система: галогеновый источником света 20ВТ;Наличие системы тонкого фокусирования: с шагом 0,002 мм. | 1 | 645 000 | 645 000 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Дефибриллятор-монитор  | •Ускоренный набор энергии:* 200 ДЖ – не более 6 сек.;
* 360 ДЖ – не более 10 сек.Наличие речевого сопровождения действий оператора и процесса работы прибора на русском и казахском языках
* Наличие надписей на передней и верхней панели прибора должны быть выполнены государственном языке
* Руководство по эксплуатации на русском и казахском языках

• Наличие встроенного термопринтера• Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования:— не менее 7 часов от сменных аккумуляторных батарей (2 шт.);— не менее 168 часов от сети 220 В и от бортовой сети автомобиля (12-20) В.• Возможность заряда одновременно двух батарей• Отображение всей информации на ЖК-дисплее до и после дефибрилляции | 1 | 1 501 692 | 1 501 692 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |
|  | Электрокардиограф двенадцатиканальный | * [Ширина термобумаги не более 110 мм](https://www.monitor-ltd.ru/aksessuaryi-dlya-kardiografa),
* Размер экрана не более 116х88 мм, с разрешающей способностью не менее 640х480 точек;
* Тип экрана: цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой;
* Разрешение печати не менее 8 точек/мм поперек бумаги и не менее 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости не более 25 мм/сек;
* Скорость движения бумаги от 5; 10; 12.5; 25 и не более 50 мм/сек
* Антитреморный фильтр, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искажения положения ST сегмента;
* Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры;
* ЧСС не более 300 ударов в минуту;
* Возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации;
 | 1 | 610 000 | 610 000 | г.Серебрянск, ул.Мира 33 | В течении 60 календарных дней |

 |

# Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

 Срок окончания приема заявок: 09 часов 45 минут 14 июня 2019 года по адресу г.Серебрянск, ул.Мира, 33 в кабинете отдела государственных закупок.

 Процедура вскрытия назначена на 10 часов 00 минут 14 июня 2019 года по адресу Серебрянск, ул.Мира, 33 в кабинете отдела государственных закупок.